Приложение №1

Утверждена

постановлением Главы

Администрации поселок Касторное

от 18 декабря 2014г. № 259

**ПАМЯТКА**

**о соблюдении мер пожарной безопасности в жилом секторе**

Требования пожарной безопасности обязательны для исполнения как предприятиями, организациями и учреждениями органов местного самоуправления, частными предпринимателями, так и гражданами, проживающими на территории муниципального образования поселок Касторное Курской области.

Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие или не выполняющие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Работники организаций, а также граждане, проживающие на территории муниципального образования должны соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

**Основными причинами пожаров в жилом секторе являются:**

-неосторожность обращения с огнем, в том числе: неосторожность при курении и детской шалости;

-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

-нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

Требования пожарной безопасности к территории домовладений:

-территории домовладений и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, снега;

-дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, зимой очищаться от снега и льда;

-не разрешается курение и разведение костров в лесных хвойных и злаковых массивах и иных пожароопасных местах;

-разведение костров, сжигание отходов и тары разрешается на расстоянии не ближе 50 метров до зданий и сооружений в специально отведенных местах;

-на территории жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворе тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатым и сжиженными газами;

-на территории муниципального образования не допускается устраивать свалки горючих отходов.

**Требования к зданиям и сооружениям:**

-в квартирах жилых домов, жилых комнатах общежитий и т.д. запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения;

-в индивидуальных жилых домах, квартирах, жилых комнатах допускается хранение (применение) не более 10 литров ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре;

-не допускается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, цокольных этажах, подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях;

-газовые баллоны должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках не ближе 5 метров от входа в здание;

-запрещается проверка герметичности соединений газового баллона с газовыми приборами при помощи источника открытого пламени;

-рекомендуется возле каждого жилого дома установить емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель и иной противопожарный инвентарь, а также приставную лестницу.

**Требования к электроустановкам:**

-проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществить в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике;

-не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи(в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами(штабелями, скирдами и т.д.) горючих веществ, материалов и изделий.

**Запрещается:**

-использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, несоответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

-пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками;

-пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

-размещать, складировать у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

**Требования к печному отоплению:**

-перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы;

-неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются;

-печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки(отступки) от горючих конструкций потолка и стен, а также на полу под дверцей топки печи должен быть прибит предтопочный (металлический) лист размером не менее 50 х 70 сантиметров;

-чистить дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

1. Одного раза в три месяца для отопительных печей.

2. Одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия.

3. Одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

-зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

-не допускается установка металлических печей, не отвечающих требованиям правил пожарной безопасности;

-на чердаках все дымовые трубы должны быть поштукатурены и побелены;

-не допускается устройство на чердаках горизонтальных участков дымоходов («боровов»).

**Запрещается:**

-оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

-располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

-применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

-топить углем, коксос и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

-использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

-перекаливать печи.

**На успешное тушение пожара и спасения людей, находящихся в горящем здании влияют следующие основные факторы:**

-своевременное обнаружение пожара;

-незамедлительное сообщение о возникновении пожара по телефону 2-13-01; 112; 2-15-36; 2-14-36 назвать свою фамилию, имя, отчество, указать точный адрес обнаружения пожара, указать что горит и где горит, имеются ли в помещении люди, кратчайшие пути подъезда, указать номер телефона с которого вы звоните;

-оповестить Администрацию поселка Касторное по телефону – 2-15-43; 2-13-42; 2-16-84; 2-21-83; 2-12-03;

-принять меры по спасению и эвакуации людей, тушению пожара, защиты соседних строений путем использования первичных средств пожаротушения, начать эвакуацию имущества и материальных ценностей;

-тушение пожара на начальной стадии силами добровольных пожарных дружин и населением;

-в случае невозможности проникнуть в горящее помещение из-за опасных факторов пожара для подачи огнетушащих средств, необходимо принять меры по ограничению доступа кислорода в зону горения и ограничению распространения огня на соседние помещения;

-организовать встречу подразделений пожарной охраны и указать кратчайшие пути подъезда к месту пожара;

-удовлетворительное состояние дорог и подъездных путей;

-своевременное прибытие подразделений пожарной охраны.